---------------------------English----------------------------------
Dongle R5 Firmware V215 Upgrade Instructions:

1, Open the ”Dongle R5 Firmware V215.exe“, then insert the Dongle R5 into the computer’s USB port. It will upgrade automaticlly , when "Success" appears in the center of the software, it indicates that the firmware has been successfully upgraded.
2, After the upgrade is complete, close the upgrade software, then unplug the R5 and reinsert it into the computer's USB port to start using it normally.
---------------------------German---------------------------
Hinweise zum Upgrade der Dongle R5 Firmware V215:

1, Öffnen Sie die Datei “Dongle R5 Firmware V215.exe” und stecken Sie den Dongle R5 in den USB-Port des Computers. Das Upgrade erfolgt automatisch. Wenn "Erfolgreich" in der Mitte der Software angezeigt wird, bedeutet dies, dass das Firmware-Upgrade erfolgreich abgeschlossen wurde.
2, Nach dem Upgrade schließen Sie die Upgrade-Software, ziehen den R5 ab und stecken ihn wieder in den USB-Port des Computers, um ihn normal zu verwenden.
---------------------------French---------------------------
Instructions de mise à jour du firmware Dongle R5 V215 :

1, Ouvrez le fichier “Dongle R5 Firmware V215.exe”, puis insérez le Dongle R5 dans le port USB de l'ordinateur. Il se mettra à jour automatiquement. Lorsque "Succès" apparaît au centre du logiciel, cela indique que la mise à jour du firmware a été effectuée avec succès.
2, Une fois la mise à jour terminée, fermez le logiciel de mise à jour, puis débranchez le R5 et reconnectez-le au port USB de l'ordinateur pour commencer à l'utiliser normalement.
---------------------------Italian---------------------------
Istruzioni per l'aggiornamento del firmware Dongle R5 V215:

1, Aprire il file “Dongle R5 Firmware V215.exe” e inserire il Dongle R5 nella porta USB del computer. Si aggiornerà automaticamente. Quando appare "Successo" al centro del software, indica che l'aggiornamento del firmware è stato completato con successo.
2, Dopo l'aggiornamento, chiudere il software di aggiornamento, scollegare il R5 e ricollegarlo alla porta USB del computer per iniziare a utilizzarlo normalmente.
---------------------------Spanish---------------------------
Instrucciones de actualización del firmware Dongle R5 V215:

1, Abra el archivo “Dongle R5 Firmware V215.exe” e inserte el Dongle R5 en el puerto USB de la computadora. Se actualizará automáticamente. Cuando aparezca "Éxito" en el centro del software, significa que la actualización del firmware se ha completado correctamente.
2, Después de completar la actualización, cierre el software de actualización, luego desconecte el R5 y vuelva a insertarlo en el puerto USB de la computadora para comenzar a usarlo normalmente.
---------------------------Dutch---------------------------
Upgrade-instructies voor Dongle R5 Firmware V215:

1, Open het bestand “Dongle R5 Firmware V215.exe” en steek de Dongle R5 in de USB-poort van de computer. Het wordt automatisch geüpgraded. Wanneer "Succes" in het midden van de software verschijnt, betekent dit dat de firmware met succes is geüpgraded.
2, Na de upgrade sluit u de upgrade-software, haalt u de R5 eruit en steekt u deze opnieuw in de USB-poort van de computer om deze normaal te gebruiken.
---------------------------中文---------------------------
加密狗 R5 固件 V215 升级说明：
1，打开固件升级软件，然后将加密狗 R5插入电脑USB端口。软件中间显示的 “Success”时表示固件已升级成功。
2，升级完成后，关闭升级软件，然后拔下R5并将其重新插入电脑USB端口即可正常使用。
